



**Demande de note de calcul vissage ite sous toiture**

Nom et Numéro client : Cliquez ici pour entrer du texte. Ref du chantier : Cliquez ici pour entrer du texte.

Nom et Numéro Secteur du commercial : Cliquez ici pour entrer du texte. Date de réponse souhaitée : Saisir la date

Etes-vous équipé du logiciel Profix ? Oui  Non

Géométrie (en mètres) :

Type de toit : 1 pan  2 pans  4 pans  En mansarde

Longueur du bâtiment : Indiquez la cote m Largeur du bâtiment : Indiquez la cote m


Hauteur de faîtage : Indiquez la cote m Pente du toit : Indiquez la cote °

2nd pente de toit (si 4 pans ou mansarde) : Indiquez la cote m°

Débord du pignon : Indiquez la cote m Débord du long pan : Indiquez la cote m

Débord du faîtage (si 1 pan ) : Indiquez la cote m

*Dans le cas d’une mansarde, veuillez indiquer en plus les valeurs suivantes par rapport au schéma :*



t1 : Indiquez la cote m

h1 : Indiquez la cote m

h2 : Indiquez la cote m

Charpente :

Type de pose :  Directement sur chevrons

Sur volige. (Épaisseur de la volige : Indiquez la cote mm)

Hauteur chevrons : Indiquez la cote mm Largeur chevrons : Indiquez la cote mm

Entraxe chevrons : Indiquez la cote mm

Type de bois :

Bois massif *ou*

Lamellé-collé homogène *ou*

Lamellé-collé composé

Classe de résistance *(C14 à C50 pour du bois massif et GL24(h ou c) à GL32(h ou c) pour du bois en lamellé collé)* : Saisir la classe

Section de la contre latte : Indiquez la largeur mm \* Indiquez la hauteur mm

Longueur (si déjà définie) : Indiquez la cote m

Classe de résistance *(C14 à C50)* : Saisir la classe

Entraxe liteaux : Indiquez la cote mm

Isolant :

Référence de l’isolant STEICO : Choisissez l'isolant Épaisseur : Indiquez la cote mm

Chargement :

Choisir un élément Indiquez la valeur si saisie manuelle daN/m²

Charges climatiques :

Adresse précise du chantier :

-rue : Indiquez le nom

-Commune/code postal : Indiquez le nom

-Altitude du site : Indiquez la valeur m

Rugosité du terrain : Choisir un élément (Obstacles au vent)

 : Présence de grille/crochets à neige