**Demande de note de calcul Liaison perpendiculaire**

Nom et Numéro client : Cliquez ici pour entrer du texte. Ref du chantier : Cliquez ici pour entrer du texte.

Nom et Numéro Secteur du commercial : Cliquez ici pour entrer du texte. Date de réponse souhaitée : Saisir la date

Etes-vous équipé du logiciel Profix ? [ ] Oui [ ]  Non

Configuration de l’assemblage :

 

 [ ]  Liaison bois-bois [ ]  Liaison bois-métal

  

 [ ]  Assemblage d’un côté [ ]  Assemblage des deux côtés

Pièce de base :

Hauteur : Indiquez la cote mm Largeur : Indiquez la cote mm

Type de bois :

[ ]  Bois massif *ou*

[ ]  Lamellé-collé homogène *ou*

[ ]  Lamellé-collé composé

Classe de résistance *(C14 à C50 pour du bois massif et GL24(h ou c) à GL32(h ou c) pour du bois en lamellé collé)* : Saisir la classe

Fixation :

[ ]  Fixation par vis ou clous [ ]  Fixation par boulons ou chevilles



Nombre de séries de fixation verticalement : Indiquez le nombre

Nombre de séries de fixation par ligne : Indiquez le nombre

Entraxe entre fixations par ligne (e) : Indiquez la cote mm

Distance de la plus haute fixation avec le bord supérieur (db) : Indiquez la cote mm

Entraxe entre les lignes de fixation (dl) : Indiquez la cote mm

Charges *(cocher la case correspondante)* :

**Classe de service :** [ ]  1 *(milieu protégé ex. habitation)* [ ]  2 *(milieu extérieur abrité ex. combles non isolés, …)*

 [ ]  3 *(milieu extérieur exposé aux intempéries)*

**Durée et valeur de charges :**

Permanent *(poids propre)* : Indiquez la cote kN

Long terme *(Stockage)*: Indiquez la cote kN

Moyen terme *(Exploitation, neige ≥ 1000m)*:Indiquez la cote kN

Court terme *(Entretien, neige < 1000m)*: Indiquez la cote kN

Instantanée *(Neige exceptionnelle, vent, …)*: Indiquez la cote kN

*ou :*

**Effort de cisaillement à l’ELU :** Indiquez la charge kN