
**Demande de note de calcul évidement poutre bois**

Nom et Numéro client : Cliquez ici pour entrer du texte. Ref du chantier : Cliquez ici pour entrer du texte.

Nom et Numéro Secteur du commercial : Cliquez ici pour entrer du texte. Date de réponse souhaitée : Saisir la date

Etes-vous équipé du logiciel Profix ? Oui  Non

Description **:**



Longueur du perçage

hru

hro

lA

lV

Support :

Hauteur : Indiquez la cote mm Largeur : Indiquez la cote mm

Type de bois :  bois massif ou bois en lamellé collé  homogène ou  composé

Classe de résistance *(C14 à C50 pour du bois massif et GL24(h ou c) à GL32(h ou c) pour du bois en lamellé collé)* : Saisir la classe

Perçage :

**Forme du perçage :**  Rectangulaire Circulaire

**Position du perçage :**

Distance extrémité poutre/évidemment lV : Indiquez la cote mm Distance à l’appui lA : Indiquez la cote mm

**Dimensions du perçage :**

Hauteur restante au dessus hro : Indiquez la cote mm Hauteur restante en dessus hru : Indiquez la cote mm

Longueur de perçage restante au dessus : Indiquez la cote mm

Charges *(cocher la case correspondante)* :

**Classe de service :**  1 *(milieu protégé ex. habitation)*  2 *(milieu extérieur abrité ex. combles non isolés, …)*

**Durée de charge :**  Permanent *(poids propre)*  Long terme *(Stockage)*  Moyen terme *(Exploitation,*

*neige ≥ 1000m)*  Court terme *(Entretien, neige < 1000m)*  Instantanée *(Neige exceptionnelle, vent, …)*

**Effort de cisaillement à l’ELU :** Indiquez la charge kN

**Moment de flexion à l’ELU :** Indiquez la charge kN.m

Ce document est à retourner au Support Technique par fax : ***03 88 64 79 35***ou mail : [***fixation.technique@wurth.fr***](file:///C:\Users\wf02004\Desktop\Formulaires%20dimensionnement\fixation.technique@wurth.fr)